*Nazwa i adres Wykonawcy*

*……………………………………………………*

*……………………………………………………*

*…………………………………………………*

**DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ŚMIERCIARKI JEDNOKOMOROWEJ**

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:***„*DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW – ŚMIECIARKI NA PODWOZIU 3-OSIOWYM”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: | Oferowana charakterystyka techniczna (wypełnia Wykonawca) | |
| **Marka i typ pojazdu:** | |  | |
| **PARMAETRY PODWOZIA:** | | | |
| 1. | Rok produkcji min.: 2012 r. |  | |
| 2. | Przebieg: max.: do 350 000 km |  | |
| 3. | Emisja spalin min.: EURO 5 | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 4. | Moc silnika: min. 300 KM, max. 330 KM |  | |
| 5. | Pojemność silnika: min. 8 500 cm3, max. 10 500 cm3 |  | |
| 6. | Automatyczna skrzynia biegów | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 7. | DMC: 26 000 kg | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 8. | Ładowność min.: 10 500 kg |  | |
| 9. | Podwozie: 3-osiowe | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 10. | 3 oś tylna skrętna i podnoszona | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 11. | Zawieszenie przednie i tylni: pneumatyczne | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 12. | Blokada tylnego mostu napędowego | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 13. | Kabina 3-osobowa | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 14. | Elektryczne szyby i lusterka | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 15. | Kierownica wielofunkcyjna z regulacją położenia | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| **PARAMETRY ZABUDOWY:** | | | |
| 1. | Zabudowa- jednokomorowa | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 2. | Rok produkcji min.: 2012 r. |  | |
| 3. | Pojemność zabudowy min.: 22 m3, max. 23,5 m3 |  | |
| 4. | Okno rewizyjne z boku zabudowy | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 5. | Waga pod zabudową | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 6. | Kamera wsteczna | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 7. | Wciągarka linowa umieszczona na odwłoku z podziałem na dwie liny | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 8. | Zbiornik na odcieki pod zabudową | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 9. | Skrzynki-2 szt. Na worki pod zabudową | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 10. | Wrzut uniwersalny na pojemniki od 110 l do 1100 l z łapami | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 11. | Wysokość krawędzi zasypu od podłoża max. 105 cm |  | |
| 12. | Szerokość zasypu min. 185 cm |  | |
| 13. | Stopnie dla obsługi | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| **DODATKOWE PARAMETRY** | | | |
| 1. | Gaśnica | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 2. | Apteczka pierwszej pomocy | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 3. | Trójkąt ostrzegawczy | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 4. | Podnośnik min. 10 000 kg udźwigu |  | |
| 5. | Klucz do kół | ***TAK\**** | ***NIE\**** |
| 6. | Koło zapasowe | ***TAK\**** | ***NIE\**** |

\*zaznaczyć właściwe, w pustych polach należy wpisać oferowane parametry

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………  *miejscowość, data* | ……………………………………………………………………………  *imię i nazwisko osoby uprawnionej*  *lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy* |
|  | *(należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)* |